A Figura~\ref{fig:testbed} ilustra a plataforma de testes utilizada para modelar o comportamento do Xen e realizar análises experimentais do XTC. 
A plataforma de testes é composta de quatro máquinas.
O Gerador de Tráfego (GT) produz todo o tráfego de dados destinado ao Receptor de Tráfego (RT). Os roteadores virtuais utilizados nos experimentos
estão instanciados no Encaminhador de Tráfego (ET). Esses roteadores encaminham o tráfego do GT para o RT. Para executar os roteadores virtuais, 
o ET utiliza o hipervisor Xen versão 3.4.2. 
Na configuração do Xen utilizada, o Domínio 0 possui dois núcleos de CPU física exclusivos, enquanto os roteadores compartilham um mesmo núcleo.
O Domínio~0 possui dois núcleos de CPU pois, como existe gargalo de processamento nesse domínio, durante os experimentos um núcleo
possuirá 100\% do seu tempo dedicado às tarefas de rede enquanto o outro núcleo realizará outras tarefas do sistema operacional.
O mecanismo proposto, XTC, executa no Controlador de Tráfego (CT). Apesar de na prática ser recomendável o uso do XTC na máquina ET,
optou-se por essa configuração para realizar a análise do mecanismo de forma independente ao desempenho da máquina ET.
É importante observar que o Gerador (GT) e o Receptor (RT) estão diretamente conectados ao Encaminhador (ET), 
enquanto a conexão entre o CT e as máquinas GT e RT é realizada por outros enlaces. Essa separação tem como objetivo isolar o tráfego de controle do tráfego experimental.

%
\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[width=0.65\textwidth]{./figuras/testbed.eps}
\end{center}
\caption{Plataforma de testes.}
\label{fig:testbed}
\end{figure}

Os GT, RT e CT são PCs de propósito geral equipados com uma placa mãe Intel DP55KG, um processador Intel Core I7 860 2,80~GHz e 8~GB de RAM. 
Essas máquinas executam o \textit{kernel} do Linux na versão 2.6.32. A máquina ET é um servidor HP Proliant DL380 G5 equipado com dois processadores
Intel Xeon E5440 2,83~GHz e 10~GB de RAM. Essa máquina executa o \textit{kernel} paravirtualizado do Linux Debian na versão 2.6.26. Os GT e RT se conectam
ao ET através de interfaces de rede \textit{on-board} PCI-Express Intel PRO/1000. O ET, por sua vez, se conecta ao GT e ao RT utilizando as duas interfaces de uma placa de rede
PCI-Express x4 Intel Gigabit ET \textit{Dual Port Server Adapter}.
